外部设备线说明

一、接线形态说明
外部设备接入边缘计算单元时，边缘计算单单元端可对每套接入的外部设备提供1路供电口和1路网口，如果外部设备供电问题已解决，可不使用边缘计算单元提供供电口，仅使用网口。
外部设计接入的连接示意如下图所示。


二、边缘计算单元连接说明
边缘计算单元可对外连接最多4路网络设备。
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供电口和以太网口配套插头如下所示。
	序号
	边缘端插座名称
	插接所需插座+尾附

	1
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]24V OUT（XCNB/14F4-1K1DP40-A-03）
	XCN/14T4-1Z1P40 + XCN/14FJ8P40

	2
	以太网（XCNB/14F10Z1DP40-A-03）
	XCN/14T10K1P40 + XCN/14FJ8P40

	3
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]综合通讯（YMXB18H24DZ1DM40）
	YMX18T24DK1PM40 + YMX/18-18PM40-04


备注：黄色文字为尾附，可使用推荐型号，也可以根据自身线缆规格选用其他型号。

24V OUT航插插座定义（焊接时仅焊接1和4芯，2和3芯必须悬空）
	针脚
	信号名
	说明

	1
	+24V
	24V直流正极

	2
	-
	-

	3
	-
	-

	4
	GND
	电源地


以太网 航插插座定义
	针脚
	信号名
	备注

	
	千兆以太网1(J19)
	说明
	网线颜色对应
	

	1
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK4]ETH0_DD+
	双向数据对D+
	白棕
	

	2
	ETH0_DB+
	双向数据对B+
	白绿
	

	3
	ETH0_DD-
	双向数据对D-
	棕
	

	4
	ETH0_DB-
	双向数据对B-
	绿
	

	5
	ETH0_DC+
	双向数据对C+
	蓝
	

	6
	ETH0_DA+
	双向数据对A+
	白橙
	

	7
	ETH0_DC-
	双向数据对C-
	白蓝
	

	8
	ETH0_DA-
	双向数据对A-
	橙
	

	9
	NC
	无连接
	NC
	

	10
	NC
	无连接
	NC
	


综合通讯 航插插座定义
	针脚
	信号名
	说明
	网线颜色对应

	1
	ETH2_DA+
	第2路千兆以太网数据对A正
	2-白橙

	2
	ETH2_DA-
	第2路千兆以太网数据对A负
	2-橙

	3
	ETH2_DB+
	第2路千兆以太网数据对B正
	2-白绿

	4
	ETH2_DB-
	第2路千兆以太网数据对B负
	2-绿

	5
	ETH3_DA+
	第3路千兆以太网数据对A正
	3-白橙

	6
	ETH3_DA-
	第3路千兆以太网数据对A负
	3-橙

	7
	ETH3_DB+
	第3路千兆以太网数据对B正
	3-白绿

	8
	ETH3_DB-
	第3路千兆以太网数据对B负
	3-绿

	9
	ETH3_DC+
	第3路千兆以太网数据对C正
	3-蓝

	10
	ETH3_DC-
	第3路千兆以太网数据对C负
	3-白蓝

	11
	NC
	无连接
	

	12
	NC
	无连接
	

	13
	NC
	无连接
	

	14
	NC
	无连接
	

	15
	ETH2_DC+
	第2路千兆以太网数据对C正
	2-蓝

	16
	ETH2_DC-
	第2路千兆以太网数据对C负
	2-白蓝

	17
	ETH2_DD+
	第2路千兆以太网数据对D正
	2-白棕

	18
	ETH2_DD-
	第2路千兆以太网数据对D负
	2-棕

	19
	ETH3_DD+
	第3路千兆以太网数据对D正
	3-白棕

	20
	ETH3_DD-
	第3路千兆以太网数据对D负
	3-棕

	21
	RS485_A1
	RS485总线A线
	

	22
	RS485_B1
	RS485总线B线
	

	23
	CAN_H0
	CAN总线H线
	

	24
	CAN_L0
	CAN总线L线
	


三、供电交换单元连接说明
边缘计算单元可对外连接最多4路网络设备。
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供电口和以太网口配套插头如下所示。
	序号
	边缘端插座名称
	插接所需插座+尾附

	1
	24V OUT（XCNB/14F4-1K1DP40-A-03）
	XCN/14T4-1Z1P40 + XCN/14FJ8P40

	2
	以太网（XCNB/14F10Z1DP40-A-03）
	XCN/14T10K1P40 + XCN/14FJ8P40


备注：黄色文字为尾附，可使用推荐型号，也可以根据自身线缆规格选用其他型号。
24V OUT航插插座定义（焊接时仅焊接1和4芯，2和3芯必须悬空）
	针脚
	信号名
	说明

	1
	+24V
	24V直流正极

	2
	-
	-

	3
	-
	-

	4
	GND
	电源地



1G 航插插座定义
	针脚
	信号名
	说明

	
	1G1（J17）
	说明
	网线颜色定义
	

	1
	ETH7_DD+
	双向数据对D正
	白棕
	

	2
	ETH7_DB+
	双向数据对B正
	白绿
	

	3
	ETH7_DD-
	双向数据对D负
	棕
	

	4
	ETH7_DB-
	双向数据对B负
	绿
	

	5
	ETH7_DC+
	双向数据对C正
	蓝
	

	6
	ETH7_DA+
	双向数据对A正
	白橙
	

	7
	ETH7_DC-
	双向数据对C负
	白蓝
	

	8
	ETH7_DA-
	双向数据对A负
	橙
	

	9
	NC
	无连接

	10
	NC
	无连接
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